**Монтаж фресок и фотообоев**

**Подготовительные работы**

* Поверхность должна быть ровная, сухая и загрунтованная, равномерного белого цвета. Подбирайте акриловый грунт или краску светлых тонов (предпочтительнее белого), во избежание просвечивания цвета стены.
* До начала работы на стене (при помощи отвеса, уровня) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром для наклеивания.
* При монтаже большого полотна убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы разложить его на полу.
* Рекомендуется выполнять монтаж при освещении, которое будет в дальнейшем использоваться в помещении при эксплуатации обоев. Используйте также дополнительное освещение для внимательного осмотра мест возможных складок.
* Для монтажа фресок и фотообоев используйте клей для тяжелых флизелиновых обоев в соответствии с инструкцией.

 **Монтаж фресок и фотообоев одним полотном**

1. Нанесите клей на обратную сторону полотна с помощью малярного валика и оставьте на 3-7 минут.

2. Покройте стену клеем и приложите к ней пропитавшееся клеем полотно.

3. Складки и пузыри разгладьте валиком для обоев или обойным шпателем.

4. Край полотна подрежьте острым ножом по линейке или шпателю.

**Монтаж фресок и фотообоев, произведенных одним полотном и порезанных на рулоны.**

Монтаж осуществляется по принципу поклейки фресок одним полотном, только предварительно на полу необходимо разложить все рулоны по порядку в соответствии с рисунком.

1. Начните монтаж с первого полотна композиции.

2. Последующие полотна поклейте стык в стык к предыдущему, совмещая рисунок и фактуру.

3. Стык пригладьте узким валиком.

4. Стык между полотнами будет незаметен, если монтаж выполнен правильно.

**Монтаж фресок Affresco на потолок**

Для удобного и аккуратного монтажа рекомендуем использовать полиэтиленовую пленку аналогичного с фреской размера (можно использовать пленку для ремонта).

1.Разложите полотно на полу. Отметьте край, с которого планируете начать монтаж.

2.Нанесите клей на обратную сторону фрески при помощи малярного валика и накройте всю поверхность полиэтиленовой пленкой.

3.Намотайте фреску на тубус, в котором была фреска, таким образом, чтобы лицевая сторона полотна оказалась внутри. Получившийся рулон должен разматываться с отмеченного края.

4.Покройте потолок клеем.

5.Отмотайте примерно 50 см полотна фрески, снимая пленку, и приложите к потолку. Тубус с фреской держите как можно ближе к потолку.

6.Постепенно разматывая рулон на тубусе, приклеивайте полотно, выдавливая излишки клея и воздуха.

7.Края полотен обрежьте острым ножом по линейке или шпателю.

8.Результат будет идеальным, если монтаж проведен аккуратно.

**Внимание**

* Продукцию нельзя монтировать на обои.
* В упаковке фреска Affresco может храниться в течение 6 месяцев, с сохранением всех своих характеристик.
* При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция должна быть выдержана при комнатной температуре в закрытой упаковке в течение 24 часов.
* В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для предупреждения образования плесени на стене.
* Обязательно нанесение клея, как на оборотную сторону продукции, так и на стены.
* После нанесения клея на обратную сторону полотна, следует дать клею пропитаться и промочить основу продукции, не менее 5-7 минут.
* Во время монтажа продукции и в период её высыхания окна и двери в помещении должны быть закрыты.